附件：
视频会议终端系统技术要求
1. 支持H.265/H.264编码与VME1080P@60fps，标配10英寸POE触控Touch，支持AirPresence无线投屏、智能语音、人脸识别；AEC/ANS/AGC音频处理，OPUS/AAC‑LD/摄像头参数851万像素，1/2.5英寸CMOS；
2. 分辨率：支持4K@25/30fps、1080P@50/60/25/30fps；
3. 镜头性能：12倍光学变焦，80°广角；
4. 云台定位：±0.1°高精度，支持PTZ；
5. 预设位：255个场景预设位；
6. 接口：HDMI、USB3.0、多合一长距接口；
7. 360°全向拾音，拾音距离6米，48kHz采样，100Hz–22kHz频响，-38±2dB灵敏度，支持AEC/ANS/AGC音频处理，终端远供免电源；
8. 含教育厅MCU接入授权；
9. 包含视频会议终端系统的调试和安装以及所产生的辅材费用；
10. 包含质保期一年
